FAC-SIMILE CARTELLO DI CANTIERE
Avvertenza: schema editoriale di base, non modello ufficiale nazionale. Prima dell’uso verificare regolamento edilizio comunale, titolo o pratica presentata, prescrizioni dello Sportello unico, normativa regionale, disciplina sulla sicurezza e, per i lavori pubblici o finanziati, capitolato e regole dell’ente finanziatore. Eliminare i campi non applicabili e aggiungere quelli richiesti.
Opera e titolo edilizio
	Campo
	Dato da inserire

	Oggetto dei lavori
	[descrizione sintetica e coerente con la pratica]

	Ubicazione
	[Comune, indirizzo, eventuali dati identificativi richiesti]

	Titolo / pratica edilizia
	[Permesso di costruire / SCIA / CILA / altro]

	Numero e data della pratica
	[protocollo, data, eventuale numero del titolo]

	Data di inizio lavori
	[gg/mm/aaaa]

	Data prevista di fine lavori
	[se richiesta]


Soggetti dell’intervento
	Campo
	Dato da inserire

	Committente / titolare del titolo
	[nome o ragione sociale secondo quanto richiesto]

	Responsabile dei lavori
	[se nominato]

	Progettista
	[nome, qualifica, ordine/collegio se richiesto]

	Direttore dei lavori
	[nome, qualifica, ordine/collegio se richiesto]

	Impresa affidataria
	[ragione sociale e dati richiesti]

	Imprese esecutrici
	[ragione sociale e dati richiesti; aggiornare in caso di variazioni]

	Coordinatore per la progettazione
	[se nominato]

	Coordinatore per l’esecuzione
	[se nominato]


Campi eventuali
	Campo
	Dato da inserire

	Calcolatore / direttore lavori strutturali
	[se richiesto o pertinente]

	Collaudatore
	[se previsto]

	Responsabile unico del progetto (RUP)
	[lavori pubblici, se pertinente]

	CUP / CIG
	[se richiesti dal capitolato o dalle regole dell’intervento]

	Importo / finanziamento / loghi
	[solo se richiesti da capitolato, bando o fonte di finanziamento]

	Altre autorizzazioni e prescrizioni
	[paesaggistica, sismica, occupazione suolo, ente finanziatore, ecc.]


La copia della notifica preliminare, quando dovuta ai sensi dell’art. 99 del D.Lgs. 81/2008, deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere: è un adempimento distinto dal presente cartello. Anche la segnaletica di sicurezza è distinta e va scelta in base ai rischi effettivi.
